**Załącznik nr 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Liczba sztuk** | **Wymagana specyfikacja** |
|  | Bieżnia elektryczna | 1 szt. | * Bieżnia do użytku komercyjnego posiadająca system amortyzacji * Zasilanie: 240 V * Ciągła moc silnika: min. 4,0 KM * Max. moc silnika: min. 10,0 KM * Zakres prędkości: min. 1,0 - 22 km/h * Regulacja kąta nachylenia: min. 0-15 % * Rolki transportowe * Wyświetlacz LED * Liczba programów fitness: min. 9 * Liczba programów treningowych: min. 12 * Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego * Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna * min. 2 programy HRC * Max waga użytkownika: 150 kg * Waga urządzenia: min. 150 kg |
|  | Ławka olimpijska regulowana ze stojakami | 1 szt. | * Wysokość: min. 154 cm * Szerokość: min. 120 cm * Długość: min. 154 cm * Rozstaw stojaków: min. 110 cm * Waga urządzenia: min. 170 kg * Regulacja siedziska: min. 3 pozycje * Maksymalne obciążenie: 400 kg * Profile: min. 100 x 50 x 3 mm * Regulacja oparcia: min. 8 pozycji |
|  | Maszyna Smitha (suwnica) | 1 szt. | * Wysokość: min. 210 cm * Szerokość: min. 220 cm * Długość: min. 115 cm * Waga: min. 220 kg * Maksymalne obciążenie: 400 kg * Miejsce na obciążenia średnica: min. 50 mm * Profile: min. 125 x 60 x 3 mm * Rodzaj obciążenia: wolny ciężar |
|  | Ławka dwustronnie regulowana | 1 szt. | * Wysokość: min. 42 cm, maks. 130 cm * Szerokość: min. 50 cm * Długość: min. 130 cm * Waga: min. 35 kg * Maksymalne obciążenie: 400 kg * Regulacja oparcia: min. 8 pozycji * Regulacja siedziska: min. 3 pozycje * Profile: min. 100 x 50 x 3 mm |
|  | Gryf olimpijski z zaciskami | 1 szt. | * Materiał: chromowana stal hartowana * Rodzaj: olimpijski * Długość całkowita (mm): min. 2200 * Długość części chwytnej (mm): min. 1300 * Średnica części chwytnej (mm): min. 28 * Długość części na obciążenia (mm): min. 410 * Średnica części na obciążenia (mm): min. 50 * Łożyska: 4x igiełkowe * Uchwyt: radełkowany * Zaciski: 2x szczękowe * PSI: min. 190000 * Maksymalne obciążenie (kg): 680 * Waga produktu (kg): min. 20 |
|  | Talerze olimpijskie ogumowane | 1 zestaw | * Materiał: stal pokryta gumą * Uchwyty ułatwiające przenoszenie * Średnica wewnętrzna: min. 50 mm * Średnica zewnętrzna: min. 240 mm * Grubość: min. 40 mm |
|  | Zestaw hantli od 2,5 kg - 25 kg | 1 zestaw | * Materiał: stal pokryta gumą * Hantle o sześciokątnym kształcie * Zakres wagi od 2,5 kg do 50 ze skokiem co 2,5 kg |
|  | Stojak na hantle | 1 szt. | * Długość: min. 240 cm * Szerokość: min. 65 cm * Wysokość: min. 75 cm * Max obciążenie: 500 kg * Waga: min. 60 kg * Ilość par min. 10 |
|  | Mata piankowa puzzle do siłowni | 53 szt. | * Rozmiar: min. 98x98 cm * Grubość: min. 20 mm * Kolor: czarny * Gęstość: do 1000 kg / m³ * Kształt: puzzel * Struktura: jednolita powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań * Montaż i użytkowanie: na gładkiej powierzchni, bez użycia kleju, spinanie zakładkami puzzla |

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja siłowni wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie.

**MIEJSCE DOSTAWY:**

ul. Książęca 11, 08-441 Parysów

**WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Ustawienie urządzeń na miejscu według wskazań przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamówienie obejmuje wszystkie elementy zamówienia wraz z kompletem komponentów oraz kompletnymi zestawami montażowymi i akcesoriami niezbędnymi do montażu/instalacji oraz uruchomienia i użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Jeżeli w Specyfikacji nie wymieniono wszystkich komponentów niezbędnych do montażu oraz prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania danego elementu zamówienia, komponent ten należy uwzględnić w ofercie (np.: haki, uchwyty, kółka, nóżki, stopki, inne).
4. Funkcje i parametry elementów wyposażenia określone w Specyfikacji, stanowią wymagania minimalne zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
6. zakupu wszystkich elementów wyposażenia siłowni,
7. dostarczenia i przetransportowania oraz wniesienia,
8. montażu i ustawienia oraz zainstalowania na miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego,
9. uruchomienia próbnego (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) przyrządów/sprzętu.
10. Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu realizacji zamówienia z minimum 2 – dniowym wyprzedzeniem.
11. Dostarczany sprzęt powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty dopuszczenia do obrotu i użytkowania, dokumenty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje – w języku polskim.
12. Zamówienie należy wykonywać zgodnie z wymaganiami przepisów prawa obowiązujących na dzień realizacji zamówienia.
13. Przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i innych uszkodzeń, w stanie kompletnym, gotowy do użytku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez Zamawiającego.
14. Wykonawca dostarczy i zmontuje fabrycznie nowe elementy przedmiotu zamówienia,   
    o parametrach i jakości nie gorszej niż określono w Specyfikacji.
15. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa i czystości w budynku Zamawiającego oraz każdorazowo bieżącego sprzątania po zakończeniu czynności w ramach realizacji zamówienia.